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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      20.02.2018 г.                                          с. Кызлас                                     № 08
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет на 2018 по 2028 г.г.»

            В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поручениями Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701, распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», руководствуясь ст. 48, 50 Устава муниципального образования Кызласский сельсовет от 02.02.2006 г., постановляю
           1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет с 2018 по 2028 г.г.» согласно приложению, к настоящему постановлению.

          2. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию), размещению в сети Интернет.

          3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Глава Кызласского сельсовета 

 Аскизского района Республики Хакасия                                               А.П. Кызласова

                                                         УТВЕРЖДЕНА

                                                                                     Постановлением   администрации 
                                                                    Кызласского сельсовета

                                                                 от 20.02.2018 г. № 08
ПРОГРАММА
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                                                              с. Кызлас.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кызласского сельсовета на 2018-2028 годы»

	Основание для разработки Программы
	постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»,  

1)  поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация  Кызласского сельсовета

	Основные разработчики Программы
	Администрация Кызласского сельсовета



	Цель Программы
	2) Обеспечение  развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

3) -снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

4) - улучшение качественных показателей питьевой воды;

5) - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

6) - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

7) - снижение количества потерь воды;

8) - снижение количества потерь тепловой энергии;

9) - снижение количества потерь электрической энергии;

10) - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

11) - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

12) - улучшение экологического состояния  окружающей среды.



	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
 2. Взаимосвязанное перспективное планирование  развития систем; 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг;
5. Совершенствование  механизмов  развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселения;
6. Повышение  инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения;  

7. Обеспечение сбалансированности  интересов  субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы -   2018 - 2028 г.г.



	Объёмы и источники финансирования
	Объем финансирования  Программы  составляет  11,38  млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  

Теплоснабжение: 4,03 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 4,03 млн. руб.; 

Водоснабжение: 4,8 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по  реконструкции  и  модернизации  системы водоснабжения -2,3 млн. руб.;

мероприятия по новому  строительству  объектов  системы водоснабжения – 2,5 млн. руб.

Электроснабжение: 2,55 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по  энергосбережению 2,55 млн. руб.;

 


2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет.

2.2. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет  являются:

1)  Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2)   Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3) Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4) Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5) Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6) Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2.3. Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Кызласский сельсовет;
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
2.4. Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет разрабатывается на период до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет:

1 этап – 2018 - 2020 годы;

2 этап – 2021 – 2022 годы;

3 этап – 2023 - 2028 годы.

2.5.  Основные мероприятия Программы

	№ 
п/п
	Технические мероприятия 
	Всего,
млн. руб.

	Теплоснабжение

	
	Реконструкция системы теплоснабжения: 
	

	1 
	Техническое перевооружение оборудования 
	4.03

	2 
	Замена тепловых сетей 
	-

	3 
	Установка приборов учета 
	-

	
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения: 
	-

	1 
	Строительство тепломагистралей на период с 2018 по 2028г.
	-

	2 
	Строительство
	-

	3 
	Строительство 
	-

	
	ИТОГО 
	4.03

	Водоснабжение

	
	Реконструкция системы водоснабжения: 
	

	1 
	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах муниципального образования Кызласский сельсовет 
	2,5

	2 
	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в 
производственно-коммунальной зоне 
	2,3

	
	Новое строительство объектов системы водоснабжения: 
	-

	
	ИТОГО 
	4,8

	Электроснабжение

	
	Мероприятия по энергосбережению 
	

	2 
	Установка приборов учета коммунальных услуг
	

	3 
	Приобретение энергосберегающих ламп
	

	4 
	Установка датчиков движения, времени, фотореле и др, приборов
	

	5 
	Повышение тепловой защиты зданий
	2,0

	6 
	Приобретение энергосберегающего оборудования и оргтехники приборов
	0,5

	
	ИТОГО
	2,55

	
	ИТОГО
	11,38


3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 3.1. Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 3705 га.
Численность населения (2018г.) –2024 . чел.

Общая площадь жилищного фонда (2018г.) – 29,4 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2016/2017г.г.) – 0%

Введено в действие жилых домов (2017г.) – нет
Число источников (2018 г.): теплоснабжения – 1
электроснабжения центров питания - нет

водоснабжения - 5

Протяженность сетей (2018 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 208м
электрических – нет

водопроводных – 4,9 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

тепловых в двухтрубном исчислении - нет

электрических - нет

водопроводных – 60 %

Отпущено энергии (2016 г, 2017 г.):

тепловой – 2016г.- 1346 Гкал,  2017г. 1280 - Гкал;

электрической - нет

воды –   2017 г. 41.3 тыс. куб.м.
3.2. Территория

Территория муниципального образования Кызласский сельсовет расположен в центре Аскизского района по берегам реки Есь. Граничит с северной стороны с Бирикчульским, на востоке с Верх-Аскизским., с западной стороны с Вершино-Тейским, с южной стороны с Есинским, юго-запада с Усть-Чульским сельсоветами Аскизского района.

Местность подтаежная, пересеченная, холмистая. К населенным пунктам вплотную подступают леса. Гребни хребтов округлые, вершины гор куполовидные, склоны крутизной 25-30 градусов.

3.3.. Климат
Климат муниципального образования Кызласский сельсовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 180 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет – 25-30 градусов, средняя температура июля 25-30 градуса. Среднегодовое количество осадков 1300 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кызласский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

3.4. Население
Численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет на 01.01.2018 г.  составила  2024 чел.

Численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет 
 в 2016 - 2018 гг.

	№ 
п/п
	Показатели 
	Ед. изм. 
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	Темп  
снижения, %

	1. 
	Численность населения
	тыс. чел.
	2064

	2028
	2024
	0,4


В течение 2016 - 2018 годов численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет снизилась на 40 человек, наблюдается тенденция снижения численности населения.

Естественный прирост населения в 2017 году составило 5  чел. (табл. 2). В течение 2016 - 2017 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 00,88 % от общей численности населения 2016 года. 
Естественное движение населения 

муниципального образования Кызласский сельсовет

	№ 
п/п
	Показатели      
	Ед. 
изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	1. 
	Количество родившихся
	чел.
	22
	20
	23

	2. 
	Количество умерших   
	чел.
	25
	16
	18

	3. 
	Естественный прирост,
убыль (-) населения  
	чел.
	-3
	4
	5


В отличие от естественного движения миграционные процессы повышают численность населения МО Кызласский сельсовет. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная рост населения в 2017 году составила  6   чел. (0,2 % от общей численности населения муниципального образования Кызласский сельсовет).

3.5.Миграционное движение населения 

муниципального образования Кызласский сельсовет 

	№ п/п
	Показатели
	Ед. 
изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	Среднее значение за период 2015 - 2017 г.г.

	1. 
	Прибыло           
	чел.
	53
	59
	54
	55

	2. 
	Выбыло            
	чел.
	51
	57
	48
	52

	3. 
	Миграционный рост
	чел.
	2
	2
	6
	3


В муниципальном образовании Кызласский сельсовет на 01.01.2018 года: из трудоспособного населения приходилось 44% лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на лиц трудоспособного возраста приходится 29% лиц моложе трудоспособного возраста и    15%      человек старше трудоспособного возраста.
Общая численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составила 1116 человек, или 56 % от общей численности населения. 
Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 604 чел. на начало 2018 года ( 29 % от общей численности).

В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2018 году увеличится на 15 чел., а к 2025 году на 25 чел.

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2018 году составило 413 человек. Численность занятых в экономике с 2016 по 2018 г.г. не изменилась
3.6. Прогноз динамики численности населения
Расчет прогноза численности населения муниципального образования Кызласский сельсовет произведен с применением линейного метода

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2015 по 2017 годы, прогнозная численность населения муниципального образования Кызласский сельсовет на 2025 год составит 2030 чел. и увеличится на 01% по отношению к уровню численности на 2017 год.

3.7. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2018-2028 г.
Генеральный план развития территории муниципального образования Кызласский сельсовет утвержден в декабре 2016 года сроком на 20 лет.

 С учетом поступающих предложений требуется внесение изменений в Генеральный план развития поселения -  границ населенных пунктов в целях увеличения площади;

с. Кызлас    - 10 га

д. Усть-Хойза – 1,5 га

аал Тюрт-Тас -5 га;

аал Лысы 1 га;

аал Картузов – 5 га.

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2018 - 2028 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с Законодательной и нормативной базой жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

	
№ 
п/п
	Наименование объекта   
нового    
строительства
(микрорайон, 
квартал)
	Характеристика объекта
	Период    
строительства
	Планируемая
дата    
подключения
к СКИ

	
	
	площадь
здания,
кв. м
	этажность
	кол-во
домов,
секций
	
	

	1
	Жилой фонд   
	600
	1
	5
	2 года
	

	2
	Здание водокачки
	30
	1
	1
	3 месяца
	


3.8. Характеристика экономики муниципального образования
На территории муниципального образования Кызласский сельсовет действует 8 предприятий и организаций. 
Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2018 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования –  50 %;

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории муниципального образования Кызласский сельсовет 

в 2015 - 2017 г.г.

	Показатели               
	Ед. изм.
	2015г. 
	2016г. 
	2017г. 
	Темп роста,%

	Количество предприятий и организаций    
	ед. 
	7
	8
	8
	29

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
	ед. 
	7
	8
	9
	22,2

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды             
	ед. 
	
	
	
	

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования                             
	ед. 
	6
	6
	7
	14,3

	Транспорт и связь                       
	ед. 
	1
	1
	1
	

	из него   транспорт                              
	ед. 
	1
	1
	1
	-

	Связь                                   
	ед. 
	2
	2
	2
	-

	Образование                             
	ед. 
	3
	3
	3
	

	Здравоохранение и предоставление        
социальных услуг                        
	ед. 
	2
	2
	2
	

	Предоставление прочих коммунальных,     
социальных и персональных услуг         
	ед. 
	3
	3
	3
	100


Значительного изменения количества предприятий в период с 2015 по 2017 гг. не наблюдается 

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики муниципального образования Кызласский сельсовет по числу работающих в 2017г. занимают следующие отрасли:
1.Образование: 86 человек
2.Сельское хозяйство: 9- КФХ
3. 9. Динамика численности работников муниципального образования
Кызласский сельсовет по отраслям экономики

	Показатель           
	Ед. 
изм.
	2015г. 
	2016г. 
	2017г. 
	Темп роста 2016/2018гг., % 
	Структура численности в 2018 г., %

	Численность работающих на      
предприятиях и в организациях  
муниципального образования    
	чел.
	 32
	31
	30

	-6,25
	14

	Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство 
	чел.
	8
	9
	9
	11,1
	4,2

	Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	чел.
	19
	19
	20
	5
	9,4

	Транспорт и связь              
	чел.
	4
	4
	4
	
	1,9

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
	чел.
	
	
	
	
	

	Образование (школа, детсад, муз.шк.)                  
	чел.
	86
	86
	86
	-
	40,2

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	чел.
	62
	62
	62
	-
	29

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных к услуг
	чел
	3
	3
	3
	
	1,4


В структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Кызласского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2015 – 2017 годов, изменение численности работающих не наблюдается.

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Кызласскому сельсовету за период с января по декабрь 2017 года составила 15000 руб. 
Инвестиций в основной капитал по Кызласскому сельсовету не было.

3.10. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Кызласского сельсовета характеризуется следующими параметрами:
	Показатель измерения
	Ед. изм 
	Показатель

	Общая площадь жилого фонда
	Тыс.кв.м.
	29.4

	Водоснабжение
	
	

	Скважины
	шт.
	6

	Водопровод
	км
	4.9

	Протяженность сетей 
	км
	4.9

	Котельная
	шт.
	1

	Кол-во котлов
	шт
	6

	Протяженность 
	м
	290


3.11. Жилищный фонд
 Общая площадь жилищного фонда муниципального образования: 
на 01.02.2018 года составила 29,4 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 3,0 тыс. кв. м (10.2  % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 26,6  тыс. кв. м (89.8 % от площади всех домов жилищного фонда).

Домовладений  - 619 ед.
Обеспеченность площади жилья на одного человека составляет - 14, 5. кв.м.

Установленная норма жилья на одного человека составляет -17 кв.м.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда с 2010 по 2018 гг.  (Не изменилась) 
3.12. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам относятся услуги:

- водоснабжение;

- теплоснабжения;

- электроснабжение. 

Услуги теплоснабжения населению не предоставляются. Услуги теплоснабжения организациям и учреждениям предоставляет  МУП «Тепло-сервис».
Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Теплоснабжение: МУП «Тепло-сервис»

Водоснабжение: МКУ «Пахтас»

Электроснабжение: ОАО МРСК «Сибири»-«Хакасэнерго»
4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

        Услуги водоснабжения на территории Кызласского сельсовета занимается МУП «Пахтас», созданное в 2015 году. В оперативное управление МУП «Пахтас» передано муниципальное имущество, состоящее из водозабора с водопроводом в с. Кызлас, водозаборные сооружения в населенных пунктах: д. Усть-Хойза, аал. Тюрт-Тас, аал Лырсы. 

         В селе Кызлас централизованное водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины глубиной 80м., которая расположена в юго-западной части села по ул. Советская. 1 А. Водозабор введен в эксплуатацию в 1970 г. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения – централизованная: от источника до потребителя, работающая круглый год.

Основными элементами системы водоснабжения являются:

1) источник из подземных вод – 2 скважины, каждая глубиной 80 м;

2) водоприемное сооружение, при помощи которого осуществляется прием воды из скважины – подземная насосная станция с насосом ЭЦВ 8-15-130, установленным на глубине 80 м, на водоподъемных трубах 60х5-Д мм, служащий для подъема воды из скважины, над насосной станцией имеется павильон, где установлена станция управления «Каскад» для работы насосного оборудования;

3) подземный водовод и распределительная сеть (водопровод) протяженностью 4986, 6 м, диаметром 100 мм, служащий для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления.

         Из скважины с помощью электропогружного насоса ЭЦВ 8-15-130 по водоводу диаметром 100 мм, длиной 15 м. вода подается в водонапорную башню объемом 5,0  куб.м., высотой 20 м., служащая для регулирования подачи воды. Из емкости вода самотеком по распределительной сети диаметром 100 мм подается потребителям. Износ сетей составляет 89 %.
4.2. Основные технологические показатели
1.Тип сетей - водопроводный:

2.Протяженность трассы, - 4986,6 м
3.Протяженность трубопроводов, - 4986,6 м,
4.Глубина залегания, – 3м
5.Материал трубопроводов – чугун, диаметр-100 мм. Частично, после капитального ремонта – полиэтиленовый (Общая длина полипропиленовых труб - 511м, диаметр- 100 мм).

6.Степень износа 89 %

7.Количество колодцев -38 шт.
8.Количество водозаборных колонок, всего -26

       в т.ч. действующих -26
      подлежащих замене (полному восстановлению) 12
9. Артезианские скважины – 6 шт.

10. Насосная станция II подъема -5  шт.

     Водозаборные сооружения на территории муниципального образования Кызласский сельсовет расположены в 4 населенных пунктах: с. Кызлас, деревня Усть-Хойза, аал Тюрт-Тас, аал Лырсы.

          Водозабор осуществляется из артезианских скважин глубинными насосами ЭЦВ различных марок. Все водозаборные сооружения башенного типа, состоящие из помещений внутри, которых установлены емкости различной кубатуры, скважины  с глубинными насосами и прочее вспомогательное оборудование
4.3.Характеристика водозаборных сооружений

	
	с. Кызлас, ул.Советская, 1-2
	д. Усть-Хойза, ул.Школьная, 2
	д.Усть-Хойза, ул.Новая,4
	аал Тюрт-Тас, ул.Молод

ежная,-1
	аал Лырсы, ул.Магазин

ная,-7
	Всего

	1.Количество  насосов
	2
	1
	1
	1
	1
	6

	2.Мощность насоса, м куб./ час.
	
	
	
	
	
	

	-одного
	15
	16
	5
	16
	10
	62

	-общая
	30
	16
	5
	16
	10
	77

	3.Мощность водозаборных сооружений
	30
	16
	5
	5
	5
	61

	4.Тип водозаборных сооружений
	башенная
	башенная
	башенная
	башенная
	башенная
	

	5.Степень износа здания %
	10
	100
	10
	100
	50
	50

	6.Степень износа оборудования %
	60
	98
	50
	60
	60
	60

	7.Состав оборудования
	
	
	
	
	
	

	а) глубинный насос
	ЭЦВ-6-16-130
	ЭЦВ-6-16-140
	ЭЦВ-6-10-   80
	ЭЦВ-6-16-140
	ЭЦВ-6-16-140
	

	б) емкость м куб.
	30
	32
	5
	5
	2
	

	в)  электросчетчик
	САУ-518-20-75
	САУ-514-20-50
	САУ-514-20-50
	САУ-514-20-50
	сСАУ-514-20-50
	

	г) станция управления защиты
	КАСКАД
	СУЗ-
	СУЗ
	СУЗ
	СУЗ
	

	д) прочее
	бактерицидная установка
	
	
	
	
	


4.4. Программа развития водоснабжения
1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.
4.5. Потребители
             Водоснабжение производится через систему водопровода с водоразборными колонками и централизованное водоснабжение населения, Кызласской участковой больницы, детского сада, МБОУ Кызласовская СОШ, межрайонного реабилитационного Центра для несовершеннолетних, котельных.

 объем отпуска в сеть 41.32 тыс. куб.м в год;

объем потерь 3.41 в год
населению – 17.8 тыс. куб. в год;
Бюджетным организациям  -17.72 куб. м в год
Прочие потребители – 2.35 тыс. куб. м в год;

потери в водопроводных сетях – 3.41 тыс. куб. м в год.

Водоснабжение на территории Кызласского сельсовета осуществляется за счет собственных средств.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет                                       0,113 куб. м/сут., в т.ч.:

населению –    0,048  тыс. куб. м/сут.;

Бюджетным  организациям –  0,048 тыс. куб. м/сут.;
Прочим потребителям- 0,06 куб. м в сутки.
утечки в водопроводных сетях – 0,009 тыс. куб. м/сут;

Удельный вес потребителей услуг водоснабжения

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2018 г. являются:

население – 43,2%;

бюджетные организации, соцкультбыт –   42,6%;

прочие потребители - 5,7  %;

При этом  расход воды составляют 8,2% от общего подъема воды.

4.6. Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования
Водоочистных станций ВОС  в муниципальном образовании Кызласский сельсовет нет.

Исходная вода поднимается из водозаборной скважины погружными насосами ЭЦВ в накопительную емкость. Накопительная емкость периодически обеззараживается методом хлорирования.

Химико-бактериологический анализ воды проводится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» по договору с МКУ «Пахтас».
Проблемы

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Система водоснабжения МО Кызласский сельсовет по степени обеспеченности подачи воды – 3 категории. 
По химическому составу и микробиологическим показателям подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения.
В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

4.7. Характеристика водопроводной сети МО Кызласский сельсовет

	N 
п/п
	
Показатели               
	Ед. 
изм.
	2018 г.

	1 
	Одиночное протяжение водопроводов      
	км 
	4,9

	2 
	в т.ч. нуждающихся в замене            
	км 
	4,9

	3 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в    
одиночном протяжении водопроводов      
	%  
	50

	4 
	Одиночное протяжение уличной           
водопроводной сети на конец года       
	км 
	4,9

	5 
	в т.ч. нуждающейся в замене            
	км 
	2.45


Надежность системы водоснабжения в с. Кызлас характеризуется как неудовлетворительная. 

1) Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

2)Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (89%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.
4.8.Основные показатели системы водоснабжения

Планируемый и фактический объемы подачи воды и объем финансовых

потребностей, необходимых для обеспечения водой  учреждения и население на 2018 – 2028 г.г.
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Величина измерения
	Периоды

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021-2028

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Объемы выработки воды
	Тыс. куб.м
	41.32
	40.0
	40.0
	40.0

	
	Объем воды, используемый на собственные нужды
	Тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-


4.9. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 89%.

 Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 1,22 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - _______ ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водозабора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
Перечень мероприятий до 2028 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

2018г. – установка частотных преобразователей на водозаборах; 

2019-2028 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.   

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня  5%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

4.10. Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

	Нормативные параметры качества 
	Допустимый 
период и  показатели нарушения (снижения) параметров качества  
	Учетный период 
(величина)  снижения оплаты
за нарушение  
параметров   
	Условия расчета      

	
	
	
	При наличии  
прибора  
учета   
	При отсутствии
приборов учета

	Количество аварий
и повреждений на 
1 км сети в год  
	а) не более
8 часов в течение одного месяца     
б) при аварии – не более 4 часов      
	За каждый час, 
превышающий    
допустимый период нарушения за расчетный период 
	По показаниям 
приборов   
учета      
	С 1 человека по            
установленному
нормативу     

	Бесперебойное    
круглосуточное   
водоснабжение в  
течение года     
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора
России и органами
местного самоуправления   
	Не         
допускается
	За каждый час  периода  снабжения водой, не соответствующей
установленному 
нормативу за расчетный период 
	_          
	С 1 человека по 
установленному
нормативу     


Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%.

4.11. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Кызласского сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения в      Кызласском сельсовете  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

4.12. Обоснование финансовой потребности по источникам
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием территории Кызласского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет бюджетных средств составят за период реализации Программы в части водоснабжения 3,01  млн. руб., в т.ч.:

	Мероприятия
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	…
	2028

	
	Тыс.руб
	Тыс.руб
	Тыс.руб
	Тыс.руб
	Тыс. руб
	Тыс.руб
	Тыс.руб
	Тыс.руб

	1.Окончание строительства водозабора из скважин

2.Ремонт сети водоснабжения в селе Кызлас,

3.Замена технологического оборудования.
	-


	10.0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0


5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования
5.1.1. Схема теплоснабжения муниципального образования Кызласский сельсовет (далее схема теплоснабжения), разрабатывалась с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

          5. 1.2. Теплоснабжением на территории Кызласского сельсовета с сентября месяца 2017 года занимается МУП «Тепло-сервис» Кызласского сельсовета созданный 18.08.2017 года, которому в оперативное управление передано котельная с оборудованием, находящаяся по адресу: село Кызлас, ул. Курганная 6б.    

             Основной целью создания  данного предприятия является  производство и передача тепловой энергии.  Инженерная инфраструктура  котельной: централизованные электросети, автономное отопление и водоснабжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            5.2.    В котельной установлено 6 котлов, в том числе 4 котла для отопления  и 2 котла для горячего водоснабжения. Котлы работают на твердом топливе  (уголь). Подвоз угля  осуществляется  с МУП «Аскизская  топливная база», непосредственно с шахт. Углеподача  и золоудаление производится вручную. Водоснабжение  в котельную осуществляется от центробежного  водопровода с. Кызлас, который находится на балансе Кызласского сельсовета.  Здание котельной полезной площадью 205,9 кв.м., введено в эксплуатацию в 2006 году, полезная площадь  по наружному обмеру - 242,4м2, высота по наружному обмеру 5,75 м, строительный объем 1394м3, здание одноэтажное.  

 Сети теплоснабжения котельной выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети работают по тепловому графику 45-70 °С
Комплексное развитие системы теплоснабжения  (тыс. руб.)
	1
	Мероприятия
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	….
	2028

	
	
	Сметная стоимость
	Сметная стоимость
	Сметная стоимость
	Сметная стоимость
	Сметная стоимость
	
	Сметная стоимость

	1. 
	Разработка сметной документации на капитальный ремонт котельной
	10.0
	200.0
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Капитальный ремонт котельного оборудования и замена новым технологичным, энергосберегающим оборудованием
	 
	2020,3 
	2020,0 
	2020,0 
	100,0 
	100,0 
	400,0 

	
	                  Итого:
	10
	2220,3
	2020,0 
	2020,0 
	100,0 
	100,0 
	400


Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 225 дней.

Система теплоснабжения  - закрытая.
Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение запасного насоса и диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.
5.2.Технические характеристики сетей отопления
	Диаметр  
(условный),
мм     
	Протяженность
прямого и  
обратного  
трубопровода,
всего, м   
	Год    
строитель-
ства   
	Подземная    
	Надземная    

	
	
	
	прямая,
м   
	обратная,
м    
	прямая,
м   
	обратная,
м    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сети теплоснабжения от котельной до потребителей
	208
	2006
	208
	208
	-
	-

	
	208
	
	208
	208
	-
	-


Тепловая нагрузка составляет 1,346 Гкал/ч.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 2018 год  0,45 тыс. Гкал в год. 
5.3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах
территории Кызласского сельсовета:
	№ п/п
	Адрес
	Отапливаемая площадь
	объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя



	1.
	с. Кызлас, ул. Советская, 5А МБОУ Кызласовская СОШ


	14639
	861,23



	2
	с. Кызлас, ул. Курганная, 6А
ГКУ РХ «Межрайонный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»


	5456
	282,8



	3
	с. Кызлас, ул. Курганная, 6
ГБУЗ РХ «Аскизская центральная районная больница»
	2756,6
	124,1




    Расчет планового количества потребляемой тепловой энергии, потери тепловой энергии и расход ее на собственные нужды произведен на основании «Методики определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003 года. Расчет количества тепловой энергии на отопление произведен на основании расчета отпуска тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение по группам потребителей на 2018 г.

5.4.Смета плановых затрат на тепловую энергию
для МУП «Теплосервис» на 2018 -2022 г.г.
Полезный отпуск (Г кал)  - 839,918
В том числе  Бюджетные организации - 839,918
Потери -68,000

Всего: 907, 918
описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии:

  Котельная, установленной мощностью 3,6 Гкал/Час и тепловые сети протяженностью 208 м, диаметром 100 мм, износ тепловых сетей 70,0%.

Котельная вырабатывает тепловую энергию для нужд коммунального теплоснабжения потребителей (бюджетные организации).

 Год ввода в эксплуатацию 2006, вид топлива – уголь сортовой (ДР), установленная мощность котельной 3,6 Гкал/час.

 6 водогрейных котлов КММ 0,6 производительностью 0,6*6=3,6 Гкал/час.

Температурный график 70˚С. Плановая реализация тепла котельной на 2018 г.   907,918  Гкал.

Вспомогательное оборудование:

-Насосы 4 шт., мощностью 15 Квт, итого мощность насосов 60Квт,

-Вентиляторы 3 шт., мощностью 1,5 Квт, итого 4,5 Квт,

-Вентилятор 1шт. мощностью 3 Квт.

Контрольно-измерительная аппаратура МП 4-УУ2-6шт.

Ручная транспортировка угля, вид топлива уголь сортовой (ДР), установлен дымосос.

Определение нормативных тепловых потерь

на весь отопительный период 2018г
Расчет нормативных потерь тепловой энергии на 2018 г принят на основании методики расчета тарифа на тепловую энергию для малых котельных утвержденной 03.07.2002 г., согласно которой максимальное значение коэффициента потерь принимается комитетом по ценам, без экспертизы расчетов, не более 10%-121,97 Гкал.
Расчет расхода угольного топлива.

Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию составляет 328,6 кг/Гкал.

Калорийность топлива берется на основании сертификата соответствия качества топлива и составляет 0,53 ккал/кг (ДР).
Потребность в угле на 2018 год составляет 480 тн., в том числе сортовой уголь 480 тн.

 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

 Согласно акту технического осмотра котельной от 03.03.2017 года установлено:
          Цель обследования - оценка технического состояния котла и котельного оборудования:

Объектами обследования стали:

- трубопровод;

-водогрейные котлы;

- насосное оборудование;

- газового тракта и дымовой трубы;

-тяго-дутьевого оборудования.

По результатам обследования технического состояния объектов котельной в целом рекомендуется замена котельного оборудования по специально разработанному проекту.
1. Техническое состояние трубопроводов в целом оценивается как неудовлетворительное, требуется ревизия или замена запорной о предохранительной арматуры. Необходима теплоизоляция и наружное покрытие трубопровода внутри котельной для исключения теплопотерь.

2.Техничесое состояние водогрейных котлов в целом оценивается как неудовлетворительное. В связи с том, что очистка водяной рубашки от накипи возможна только при механической, а затем и химической очистке конвективных пучков, а также фиксируется утончение металла, рекомендуется замена котлов, для исключения накипи, использование технически чистой воды. 

Необходимо устранить дефекты сварных швов, восстановить антикоррозийную защиты котлов, а также выполнить теплоизоляцию и наружное покрытие котлов для уменьшения теплопотерь.

3. Техническое состояние насосного оборудования в цело оценивается как неудовлетворительное, необходима замена на новые агрегаты с более высоким классом энергоэффективности. Рекомендуется установить шкаф управления для обеспечения безопасного и плавного запуска двигателя насосного агрегата, регулировке частоты работы двигателя и продления службы агрегата.

4.Техническое состояние газового тракта оценивается как неудовлетворительное, требуется замена газового тракта с устройством люков для чистки.
5. Техническое состояние тяго-дутьевого оборудования оценивается как неудовлетворительное, требуется ремонт направляющего аппарата.

1) Устройство водосточной системы здания котельной.

2) Замена водогрейных котлов (6 котлов) и модернизация системы водоподготовки котельной.

3) Замена циркуляционных насосов на энергосберегающие.

4) Покраска трубопроводов тепловой сети внутри котельной до ТК-1 теплоизоляционной краской.
6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
6.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение МО Кызласский сельсовет осуществляется от ФСК энергосистемы. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ.

Потребители филиала- промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО Кызласский сельсовет.

Опорным центром питания для МО Кызласский сельсовет является ПС «Кызлас», расположенная в 0,5 км на восток от с. Кызлас

Подстанция 35/10 кВ «Кызлас» подключена одноцепными отпайками к ВЛ 35 кВ (Т-24), опирающимся на ПС 220 кВ «Югачи-Тяговая», которая в свою очередь подключена по схеме к ВЛ-2200 кВ (Д-51)ПС "Аскиз и по ВЛ 35кВ (Т-23, Т-22) опирающимися на ПС 35/10 кВ Усть-Чуль и Таштып.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 1 ед.

Количество РП - - ед.

Количество ТП, КТП - 17 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – 1,6 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 3,593 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 13 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 10,235 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 90%.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Кызласский сельсовет являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся объектов муниципального образования Кызласский сельсовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых сетей;

- реконструкция существующих сетей.

6.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования Кызласский сельсовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым филиалом ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго».

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в промзоне с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры – дерево, железобетон.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 10кВ-40,47 км., ВЛ-0,4кВ-50,66 км, КЛ-0,4кВ-0,5 км.

Техническое состояние электрических сетей муниципального образования Кызласский сельсовет - удовлетворительное.

Для обеспечения существующих и строящихся объектов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

 - строительство новых сетей;

 - реконструкция существующих сетей.

6.3. Потребители

Потребителями электрической энергии являются промышленные  жилые дома, объекты соцкультбыта, объекты торговли. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания. Население муниципального образования  потребляет 30% поставляемой на территорию Кызласского сельсовета электроэнергии.
6.4. Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Кызласский сельсовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 10 кВ от магистральных электрических сетей Аскизского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» Опорным центром питания для МО Кызласский сельсовет является системная 35/10 кВ кВ "Кызлас", обслуживаемая Аскизским РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Хакасэнерго» Распределение, передача электроэнергии потребителям МО осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 0,4 кВ, обслуживаемым Аскизским РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго»

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт».

6.5.Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба Аскизского РЭС и ПО ЦУС осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб и потребителей электрической энергии Аскизского района.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС и ПО ЦУС взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций Аскизского района, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС и ПО ЦУС с диспетчерскими службами, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС и ПО ЦУС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

6.6. Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Схема построения сетей 10 кВ в сочетании со схемой построения сетей 0,4 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Кызласский сельсовет. Но однотрансформаторное исполнение ПС 35/10 кВ «Кызлас» и  устаревшие оборудования подстанций «Кызлас», «Усть-Чуль» увеличивают вероятность полного прекращения электроснабжения потребителей, т.к. схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС.

Схема построения питающих и распределительных сетей  - 10 кВ, параметры ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ОС ЭЭ ООО «Стройгазинжиниринг» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6), протоколов N 214/ХЭ/АЭС от 19.10.2010г. (сертификат соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО 18. ВОО312), № 213/ХЭ/АЭС от 04.10.2010г. (сертификат соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО 18. ВОО312), № 199/ХЭ/АЭС от 15.06.2010г. (сертификат соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО 18. ВОО312) инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией электроустановок зданий и качества электрической энергии ООО «Алтай-Энергосервис».

Орган по сертификации ОС ЭЭ ООО «Стройгазинжиниринг» принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго», соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии N РОСС RU. ЭО 18. ВОО312 с 15.11.2010г. по 14.11.2013 г., N РОСС RU. ЭО 18. ВОО312 с 25.102010г. по 24.10.2013 г., N РОСС RU. ЭО 18. ВОО312 с 15.06.2010г. по 14.06.2013 г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Кызласский сельсовет тарифе на электрическую энергию для населения на 01.01.2018г. ( 1руб 39коп./кВт.ч с учетом НДС),

6.7. Программа развития электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО  Кызласский сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2028 года

Филиалом ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» на 2018-2028 г.г. мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству электрических сетей на территории МО Кызласский сельсовет не предусмотрены.
- Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.11.2009г. №261-ФЗ.

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. №1830-р « План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Снижение расходов на энергоресурсы относится к приоритетной в области экономической, социальной и бюджетной политики администрации, требующие незамедлительного решения:

1. Потери тепловой энергии теплоносителя во всех элементах электроснабжения.

2. Неэффективное потребление электроэнергии, неэкономные режимы освещения.

3. Отсутствие стимулов к энергосбережению.

4. Неэффективное использование энергетических ресурсов.

Учитывая указанные проблемы, а также ежегодный рост энерготарифов требуют комплексного решения экономических, организационных и технических мероприятий.

Цели программы:

1. Экономия финансовых средств на оплату за потребление энергоносители бюджетными организациями потреблением энергоресурсов.

2. Контроль за фактическим потреблением энергоресурсов.

3. Создание стимулирующих условий для снижения потерь и потреблением тепловой и энергетической энергии.

4. Внедрение новых энергосберегающих технологий.
6.8. Финансирование обеспечение реализации Программы 
осуществляется за счет бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет и за счет предполагаемых средств из бюджета Республики Хакасия. Ежегодные объемы финансирования программы за счет бюджетных средств будут уточняться, исходя из возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год, в том числе в зависимости от выделения средств из республиканского бюджета. Программы ежегодно корректируется по результатам уточненных ежегодных мероприятий, с учетом индекса Дефлятора цен на материалы и услуги по отношению к объему финансирования.
Программу предусматривается реализовать в два этапа.

На I этапе (2018-2028 года) основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:

- получение достоверных данных о потреблениях энергоресурсах при оснащении приборами учета расхода первичных энергоресурсов, электрической и тепловой энергии;;


- Модернизация уличного освещения;
          -Замена ламп освещения на энергосберегающие;

         -Приобретение энергосберегающего оборудования.

- повышению энергоэффективности существующих зданий и сооружений.

Программа энергосбережения обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере – минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:


- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;


- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;


- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;


- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.


Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.


Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть снижение в сопоставимых условиях объемы потребления топливно-энергетических ресурсов в течение пяти лет более чем на 10 процентов от объема фактического потреблению в 2017 году бюджетными организациями и учреждениями с ежегодным снижением не менее чем на три процента. 
6.9. Ресурсное обеспечение программы энергосбережения

	№ пп
	Годы
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	В том числе

	
	
	
	Бюджет МО Кызласский сельсовет

	1
	2018
	20
	20,0

	2
	2019
	90
	90

	3
	2020
	280
	280

	4
	2021
	1080
	1080

	5
	2022
	1080
	1080


Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

	№ п/п
	Мероприятия
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	….
	2028

	
	
	
	    Тыс. руб

	1
	Модернизация уличного освещения: Замена ламп на энергосберегающие
	250
	
	70
	60
	60
	60
	-
	-

	2
	Приобретение энергосберегающего оборудования и оргтехники
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	-
	-

	3
	Повышение тепловой защиты зданий:
Кызласского СДК

Усть-Хойзинского СК
	2200
	-
	-
	200
	1000
	1000
	-
	-

	
	Итого
	2550
	20
	90
	280
	1080
	1080
	
	


7. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления муниципального образования Кызласский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления  муниципального образования Кызлас кий сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Кызлас кого сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования Кызласский сельсовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется  администрация Кызласского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Кызласский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного администрацией Кызласского сельсовета и утвержденного главой администрации Кызласского сельсовета.
Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

PAGE  
2

